**Требования для рекламных макетов**

принимаются векторные форматы (ai, cdr, pdf) и растр в tiff.
CMYK, сумма чёрного <=300.

полоса:
дообрезной формат: 110х220мм, послеобрезной формат: 100x210мм.
безопасная зона для текста - 90х200мм.

разворот:

дообрезной формат: 210х220мм, послеобрезной формат: 200х210мм.
безопасная зона для текста - 190х200мм, с вертикальной зоной
исключения 20мм по центру.